CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

§ 1º Além do acompanhamento e da fiscalização da execução do contrato, o representante do CONTRATANTE poderá, ainda, recusar o fornecimento dos insumos /sustar qualquer serviço que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária e ainda, notificar a CONTRATADA a restabelecer e manter a regularidade contratual sob as penas da lei.
§ 2º Configura-se a REGULARIDADE CONTRATUAL quando as partes signatárias do presente ajuste cumprem fielmente todos os seus termos. Já a IRREGULARIDADE CONTRATUAL, ao revés, resta configurada pelo descumprimento de qualquer dos direitos, deveres e obrigações expressos e/ou implícitos no presente instrumento contratual, seus anexos, e ainda, no edital do Pregão Eletrônico TRE-GO n. 10/2016.  
§ 3º Persistindo a irregularidade contratual, após as providências acima, o representante do TRE-GO informará a situação à Administração do CONTRATANTE para que tome as medidas necessárias para implementar o descrito na , sem prejuízo das demais sanções legais aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA QUARTA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

Pela execução dos serviços objeto do presente contrato, o CONTRATANTE ficará obrigado ao pagamento à CONTRATADA, o valor global de R$ 84.645,00 (oitenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco reais).

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

§ 4º O CONTRATANTE, a cada pagamento, realizará consulta ao SICAF e à  para verificar a manutenção das condições de habilitação e regularidades trabalhista, fiscal e previdenciária.
§ 5º Constatando-se a situação de irregularidade da CONTRATADA, e/ou perda de qualquer das condições de habilitação na licitação, o CONTRATANTE providenciará sua advertência, por escrito, no sentido de que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize a sua situação ou, no mesmo prazo, apresente a sua defesa.
§ 6º O prazo do parágrafo anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Administração.
§ 7º Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administração deverá comunicar  aos órgãos  responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal, social, previdenciária e trabalhista quanto à inadimplência da CONTRATADA , bem como,  quanto à existência de pagamento(s) a serem efetuado(s) pela Administração, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários a garantir o recebimento de seus créditos.
§ 8º Persistindo a(s) irregularidade(s), a Administração deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual, assegurados à CONTRATADA o contraditório e ampla defesa.
§ 9º Havendo a efetiva prestação de serviços, desde que, e a partir de quando, a nota fiscal/fatura apresentada preencher os requisitos para ser atestada, os pagamentos serão realizados, até que se decida acerca da rescisão ou manutenção contratual, caso a CONTRATADA não regularize sua situação junto ao SICAF e/ou 

EM = I x N x VP

Na qual:

EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)	I = (6/100) / 365	I = 0.00016438	

TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO	

Este contrato poderá ser alterado em qualquer das hipóteses previstas no art. 65, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Por força do presente instrumento, observado o estabelecido na Lei nº 10.520/02, regulamentada pelo Decreto nº 3.555/2000, e com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93, estabelece-se que:

a) independentemente da aplicação de multa, deverá a CONTRATADA realizar integralmente os ressarcimentos e indenizações oriundos de quaisquer perdas e danos impostos ao CONTRATANTE, oriundos da execução/inexecução total/parcial do ajuste;
b) para a caracterização dos efeitos da reincidência, serão considerados qualquer inadimplemento ao presente instrumento, não importando sua natureza;
c) as multas serão consideradas para efeito de reincidência durante todo o período de vigência do contrato, independentemente se vigência originária e/ou prorrogada.

CLÁUSULA DÉCIMA  - DO SUPORTE LEGAL

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICIDADE

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

Desembargadora  Nelma Branco Ferreira Perilo
Presidente do TRE/GO
(em exercício)

TESTEMUNHAS:
1)__________________________________CPF______________________
2)__________________________________CPF______________________

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:	
1.1 Contratação de empresa especializada para execução de serviços de reforma do datacenter do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, localizado no edifício Anexo I.	
2 – JUSTIFICATIVA:	
2.1 A contratação dos serviços aqui descritos se justifica diante da necessidade de otimização e adequação dos espaços físicos do datacenter do TRE-GO, atendendo à solicitação demandada pela Secretaria de Tecnologia da Informação - PAD.n° 7835/2015.	
3 - META A SER ALCANÇADA: 
Adequar o espaço físico especificado neste Termo de Referência ao novo leiaute, de forma a propiciar melhores condições de trabalho às Unidades afetadas.	
4 – CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO:	
QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA (ATESTADOS, LAUDOS E ETC):
4.1     A qualificação técnica será comprovada mediante a apresentação de:
a) Atestado que comprove que a licitante executou serviço pertinente e compatível em características com o objeto licitado, qual seja: Reforma de salas ou edificações compatíveis em área;
b) Certidão de Registro e Quitação - CRQ junto ao CREA-GO, comprovando que a empresa está habilitada a executar serviços de engenharia.	
5 GARANTIAS CONTRATUAIS:
Dispensadas.	
  6 – CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:	
6.1 – LOCAL DOS SERVIÇOS: 
6.1.1 - Sala do datacenter do TRE-GO, localizado no quinto andar, Ala “B” do edifício Anexo I do TRE-GO, Praça Cívica, n.300, Setor Central, Goiânia – GO;
6.2 – PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da entrega da Ordem de Serviço;
6.3 – PAGAMENTO DOS SERVIÇOS: conforme cronograma físico-financeiro;
6.4 - GARANTIA DOS SERVIÇOS: 1 (um) ano a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo.	
7 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:	
7.1 Os serviços de reforma do datacenter do TRE-GO compõem-se de elementos de arquitetura, instalações elétricas e de cabeamento estruturado;
7.2 Todos os serviços de reforma objeto deste Termo de Referência encontram-se descritos nas especificações técnicas constantes do Anexo I;
7.3     As especificações técnicas, desenhos orientativos e orçamento estimativo encontram-se, respectivamente, nos Anexos I, II e III deste Termo de Referência.	
8 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:	
8.1 A Contratada deverá dispor de pessoal com especialização comprovada para a execução de todos os serviços elencados neste Termo de Referência;
8.2 A Contratada deverá apresentar à Seção de Manutenção Predial e Sistemas Elétricos – SEMSE o rol contendo os nomes dos seus empregados que realizarão os serviços e os números das respectivas identidades, atualizando-o, obrigatoriamente, sempre que houver alteração;
8.3  Os equipamentos de proteção individual (EPI´s) porventura elencados em legislação específica como necessários e obrigatórios deverão ser fornecidos pela Contratada aos seus empregados envolvidos diretamente na execução dos serviços objeto desta especificação;
8.4 Durante a execução dos serviços nas dependências do Contratante, os empregados da Contratada deverão trajar uniforme e portar crachá identificativo. 	
9 – PAGAMENTO:	
9.1  O pagamento da Contratada seguirá o seguinte cronograma físico-financeiro: 
Etapa	Prazo de Execução	Percentual a ser pago	
Execução de 40% dos serviços contratados	30 dias	40%	
Execução de 100% dos serviços contratados e Recebimento Provisório	60 dias	50%	
Recebimento Definitivo	90 dias	10%	
9 – PROPOSTA:	
	
9.1 A proposta deverá apresentar o valor global para a execução de todos os serviços elencados nas especificações e projetos anexos;
9.2 A proposta deverá apresentar, ainda, os preços unitários e totais, em moeda corrente do país, separando-se os preços de mão de obra e materiais. Deverão estar incluídos todos os impostos, taxas, transporte, prêmios de seguro e de acidente de trabalho e emolumentos decorrentes da obrigação assumida, excluído o TRE-GO de qualquer solidariedade.	
10 – VISTORIA PRÉVIA POR PARTE DAS LICITATANTES:	
10.1 Às licitantes será facultada visita técnica às dependências do local a que se refere o objeto destas especificações para dirimir dúvidas, proceder medições e verificar as instalações e condições;
10.2 A licitante que deixar de realizar a visita técnica de que trata o item 10.1 admite que as informações constantes neste Termo de Referência são suficientes para a elaboração da proposta, assumindo os riscos por eventuais discrepâncias observadas posteriormente;
10.3 Caso a licitante queira efetuar a vistoria no imóvel, deverá agendá-la perante a Seção de Manutenção Predial e Sistemas Elétricos, por intermédio do telefone (62)3920-4259, no horário das 13h às 18h.	
  
11 – DEMAIS INFORMAÇÕES:	
11.1 O Recebimento Provisório dos serviços deverá ocorrer em até 60(sessenta) dias corridos, contados a partir da entrega da Ordem de Serviço, fazendo jus a Contratada ao percentual de 90% do valor contratual;
11.2 O Recebimento Definitivo deverá ocorrer 30(trinta) dias após o recebimento provisório, fazendo a Contratada jus ao recebimento do percentual de 10% remanescente;
11.3 As dúvidas relativas às especificações contidas neste Termo de Referência deverão ser dirigidas à Seção de Manutenção Predial e Sistemas Elétricos, por intermédio do telefone (62) 3920-4259 no horário das 13h às 18h.	
12 – ESTIMATIVA DE PREÇO:	
12.1 O valor estimado desta contratação é de R$132.489,98 (cento e trinta e dois mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos), conforme Anexo III deste Termo de Referência.	
13 – DADOS DA SOLICITAÇÃO	

UNIDADE SOLICITANTE: SEMSE
	  
DATA: 06/12/2015	
RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: 
Luiz Fernando da Cruz	Luiz Fernando da Cruz
CHEFE DA SEMSE/TRE-GO
	
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE:
Luiz Fernando da Cruz	Luiz Fernando da Cruz
CHEFE DA SEMSE/TRE-GO

ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
1.1 Os serviços contemplados nesta especificação técnica serão: instalações elétricas de força e iluminação e cabeamento estruturado óptico do novo Datacenter do TRE-GO;
1.2 Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser novos, comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente às especificações a seguir;
1.3 Todos os serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo, ainda, satisfazer rigorosamente às normas técnicas brasileiras;
1.4 A fiscalização do TRE-GO poderá rejeitar qualquer tipo de serviço que esteja com acabamento mal feito, improvisado ou utilizando materiais inapropriados;
1.5 O aspecto estético é fator integrante das instalações elétricas e de cabeamento estruturado;
1.6 Em caso de dúvidas relativas às especificações, projetos e materiais, a fiscalização do TRE-GO deverá ser consultada, a fim de garantir que os serviços mantenham o mesmo padrão de qualidade da edificação;
1.7 Durante a execução do serviço deverá ser realizada, pela Contratada, periódica remoção de todo entulho e detritos gerados no local. Não será admitido, em nenhuma hipótese, o acúmulo de entulhos nas dependências do TRE-GO;
1.8 O período de trabalho será de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e aos sábados das 8h às 18h. Horários alternativos deverão ser solicitados pela Contratada com, no mínimo, 48 horas de antecedência;
2. RETIRADAS E DEMOLIÇÕES:
2.1 De acordo com os projetos do Anexo II, as divisórias de painel misto deverão ser completamente removidas. A critério da fiscalização, a Contratada deverá separar e armazenar as peças servíveis ao TRE-GO e descartar as demais;
2.2 O piso elevado do antigo datacenter, local atual, deverá ser completamente retirado;
2.3 Os dutos de ar condicionado existentes no interior do local onde será instalado o novo datacenter deverão ser removidos e isolados com material adequado de forma a manter a estanqueidade do ar frio;
2.4 Toda tubulação que alimenta os chuveiros automáticos de combate a incêndio deverão ser retiradas do interior do local onde será instalado o novo datacenter e isolada de maneira a prevenir qualquer tipo de vazamento;
2.5 Um equipamento de ar condicionado do tipo split de 48.000 BTU/h deverá ser desinstalado do interior do antigo datacenter;
2.6 O forro, em lâminas de metalon, deverá ser totalmente removido da sala no novo datacenter, e, a critério da fiscalização, as peças servíveis deverão ser armazenadas e o restante descartado;
2.7 Todas as instalações elétricas embutidas sob o forro, e aquelas constantes nos locais afetados, deverão ser retiradas com a rede desligada e , por fim, isolados os circuitos alimentadores;
2.8 Todo o cabeamento óptico existente deverá ser removido, ao final dos serviços, após o teste da rede óptica de dados nova;
3. SERVIÇOS DE PINTURA:
3.1 Todo o material de pintura a ser utilizado será de primeira qualidade e rigorosamente examinado pela fiscalização, devendo os diversos produtos serem de primeira linha e de marca Suvinil, Coral ou Sherwin-Williams, ou equivalente, desde que aprovado pela fiscalização;
3.2 As superfícies a serem pintadas deverão ser examinadas, limpas e corrigidas de quaisquer imperfeições de revestimento antes do início dos serviços;
3.3 A eliminação da poeira deverá ser completa (com escova e depois com pano seco), tomando-se precauções especiais quanto ao levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente;
3.4 As superfícies só poderão ser pintadas quando completamente enxutas;
3.5 Serão aplicadas tantas demãos quantas forem necessárias, até que se obtenha coloração e acabamento uniformes e os serviços tenham sido aceitos pela fiscalização;
3.6 Cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas;
3.7 Deverão ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superfícies não destinadas a pintura, tais como ferragens, aparelhos de iluminação e vidros. Tais superfícies deverão ser protegidas com papel, fita celulose ou materiais equivalentes;
3.8 Os respingos que não puderem ser evitados deverão ser removidos com solvente adequado enquanto a tinta estiver fresca;
3.9 Para pinturas internas de recintos fechados deverão ser usadas máscaras, salvo se forem empregados materiais não-tóxicos. Além disso, deverá haver ventilação forçada no recinto;
3.10 Os serviços de pintura somente poderão ser executados por profissionais de comprovada experiência na realização destes serviços;
3.11 As pinturas somente poderão ser executadas se as superfícies em que forem aplicadas estiverem convenientemente limpas, secas e preparadas;
3.12 Todas as paredes e teto deverão ser vistoriados e, onde for necessário, a superfície deverá ser regularizada com massa PVA até a sua uniformização;
3.13 Durante a execução dos serviços e até a sua secagem completa deverão ser tomadas precauções cabíveis para reduzir o levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente para que não haja assentamento e disposição de pó nas superfícies recém-pintadas;
3.14 As paredes internas deverão ser pintadas em número de demãos suficientes, sendo o mínimo de duas demãos, com material das marcas Suvinil, Coral, Sherwin-Williams ou equivalente. Não poderá ser procedida à execução da demão seguinte enquanto não tiver decorrido o intervalo mínimo de 1 dia da aplicação da demão anterior ou esta não estiver totalmente seca. Se as demãos sucessivas forem de massa e tintas, deverá ser respeitado o intervalo mínimo de 2 dias;
3.15 A película de cada demão deverá ser contínua, com espessura uniforme, livre de escorrimentos. Todos os espelhos de tomadas, luminárias e demais equipamentos deverão ser retirados para a execução dos serviços e posteriormente recolocados;
3.16 A Contratada deverá fornecer lona plástica suficiente para a proteção de todos os itens, como mobiliários, divisórias, esquadrias, cortinas, persianas, equipamentos e partes do prédio que não receberão pintura, de forma a resguardar integralmente o patrimônio deste Tribunal, que ficará sob responsabilidade da Contratada;
3.17 Nas paredes internas deverá ser utilizada a tinta acrílica acetinada da marca Suvinil ou similar, na cor branco gelo;
3.18 O teto em laje deverá ser pintado com tinta PVA, cor branco neve, da marca Suvinil, Coral, Sherwin-Williams ou equivalente.
4. INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO:
4.1 A Contratada deverá promover a instalação de dois equipamentos de ar condicionado do tipo split de 48.000BTU/h nos locais indicados no Anexo II;
4.2 Os equipamentos serão fornecidos pelo TRE-GO, sendo um deles novo e o outro encontra-se instalado no datacenter antigo;
4.3 Todos os acessórios de fixação das unidades evaporadoras e condensadoras deverão ser disponibilizados e aprovados pela fiscalização;
4.4 Também deverá ser provida pela Contratada a adaptação no sistema de dutos de ar condicionado, de modo a preservar a climatização das demais salas que serão afetadas no pavimento quando da retira do sistema de dutos da sala do datacenter.
5. DIVISÓRIAS EM VIDRO TEMPERADO:
5.1 Deverá ser fornecida e instalada divisória em vidro temperado de 10 mm de espessura, com bordas tratadas, ferragens cromadas adequadas, em conformidade com o padrão de ferragens, estrutura de sustentação e vidro já instalados no Edifício Anexo I deste TRE-GO e de acordo com os leiautes e vistas, constantes do Anexo II;
5.2 Os perfis e ferragens deverão ser cromados e de primeira linha, seguindo o padrão já empregado nas divisórias de vidros existentes no Edifício Anexo I do TRE-GO. O sistema de fixação das ferragens não deverá utilizar cola, guarnições de cortiça ou papelão, permitindo um ajuste simples, seguro e limpo, de acordo com os limites de tolerância do vidro;
5.3 A Contratada deverá prever a instalação de todos os contraventamentos necessários para garantir a rigidez do conjunto;
5.4 A Contratada deverá fornecer projeto com a solução técnica proposta para a instalação dos painéis em vidro temperado, contendo todas as estruturas, contraventamentos e sistema de fixação e ferragens. Este projeto deverá ser apreciado pela fiscalização do TRE-GO para aprovação;
5.5 Deverá ser instalada película de poliéster na cor branco jateado, em conformidade com o padrão já instalado no Edifício Anexo I deste TRE-GO e de acordo com os desenhos constantes em anexo. As especificações serão:
• coeficiente de sombreamento = 82%;
• visibilidade luminosa transmitida = 69%
5.6 Após a instalação da película, os painéis em vidro não deverão apresentar nenhuma bolha (geralmente causadas por ar ou cola), sendo exigido o perfeito acabamento quanto ao recorte da película e seu requadramento no vidro e no contorno do puxador da porta e dobradiças.
6. Divisórias em gesso acartonado (Drywall):
6.1 A instalação das divisórias de gesso acartonado deverá ser executada de forma a prover um perfeito isolamento acústico e térmico do datacenter, bem como possibilitar a passagem de cabamento elétrico e lógico; 
6.2 As divisórias a serem fornecidas e instaladas deverão ser confeccionadas em painel fechado, cor branca, constituídas por placas em gesso acartonado, parafusadas em uma estrutura de perfis leves, em aço galvanizado zincado, com miolo em lã mineral para isolamento acústico, instaladas conforme layout e detalhamento constantes no Anexo II;
6.3 A fiscalização adotará rigorosamente as recomendações de instalação do fabricante das placas de gesso acartonado;
6.4 As chapas de gesso acartonado utilizadas deverão ser de 12,5mm de espessura, para áreas secas, modelo de chapa RS da Knauf, equivalente ou superior. As chapas de gesso deverão ser produzidas de acordo com as seguintes Normas ABNT: NBR 14715:2001, NBR 14716:2001 e NBR 14717:2001;
6.5 Deverão ser utilizados perfis de 70mm em aço galvanizado zincado, com espessura mínima de 0,5 mm, de acordo com a norma ABNT – NBR 15217:2005;
6.6 Nas juntas entre placas deverá ser utilizada fita para junção e massa para juntas do mesmo fabricante das placas de gesso.
7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – FORÇA E ILUMINAÇÃO:
7.1 Antes da execução das instalações elétricas novas, todas as instalações elétricas existentes, embutidas no forro, deverão ser retiradas;
7.2 As instalações elétricas do novo datacenter do TRE-GO serão providas através de 3 fontes de alimentação diferentes, a saber: Nobreak 1, Nobreak 2 e Rede CELG 220V, seguindo o padrão já existente no datacenter atual do TRE-GO, vide Anexo II;
7.3 Deverá ser fornecido e instalado um painel elétrico dentro da sala do novo datacenter, no local designado no leiaute, vide Anexo II;
7.4 O diagrama unifilar do novo painel elétrico do datacenter consta do Anexo II;
7.5 Para alimentação de entrada deste painel, deverá ser feita uma extensão dos circuitos alimentadores do painel no atual CPD, consistindo em 3 circuitos trifásicos de 10mm2, incluso aterramento;
7.6 Deverá ser provido um total de 21 circuitos monofásicos 16A, 4mm2, sendo 7 de cada fonte de alimentação, para alimentar os equipamentos de TI do datacenter, sendo que a distribuição e o balanceamento de carga será executado após o startup dos equipamentos de TI;
7.7 Cada rack de equipamentos do datacenter deverá possuir um ponto de alimentação elétrica para cada fonte de alimentação;
7.8 Os dois equipamentos de ar condicionado – splits – serão alimentados através do novo painel elétrico do CPD;
7.9 A distribuição da alimentação elétrica dos equipamentos de TI do datacenter será aérea, através de leitos para cabos, do tipo esteira, suspensos por tirantes e tomadas do tipo industrial a prova d’água, especificações conforme planilha orçamentária estimativa;
7.10 Os leitos para cabos serão do tipo leve, de alumínio ou aço galvanizado, com medidas de acordo com os desenhos técnicos do Anexo II;
7.11 A iluminação do datacenter será realizada através de 9 luminárias, de sobrepor, para lâmpadas fluorescentes tubulares - 2x32W, corpo em chapa de aço fosfatizada, refletor parabólico em alumínio anodizado com 99,85% de pureza e aletas parabólicas em alumínio anodizado com 99,85% de pureza;
7.12 A distribuição elétrica do circuito de iluminação será provida através de eletrodutos de aço galvanizado, derivando do novo painel elétrico do CPD;
7.13 Especificações técnicas adicionais dos materiais elétricos a serem empregados nos serviços constam da planilha de serviços elétricos.
8. CABEAMENTO ESTRUTURADO ÓPTICO:
8.1 Deverá ser provido sistema de cabeamento óptico novo, interligando os racks de telecomunicações de cada pavimento do Edifício Anexo I do TRE-GO, totalizando 8 racks, e o rack de telecomunicações principal, localizado no novo CPD, 5° andar;
8.2 O Edifício Anexo I do TRE-GO possui sistema de shafts, onde estão localizados os racks de telecomunicações para lançamento do cabeamento óptico vertical;
8.3 Para o lançamento deste cabeamento óptico, trecho vertical, não será necessário instalação de eletrocalhas, devido ao fato dos racks encontrarem-se instalados no interior de um shaft, com espaço disponível para passagem de cabos;
8.4 Para o lançamento do cabeamento óptico horizontal no 5° andar, onde o datacenter está localizado, deverá ser instalada eletrocalha 100x50, embutida no forro, conforme Anexo II;
8.5 Em cada rack de pavimento deverá ser instalado um DIO para 12 fibras;
8.6 No rack de telecomunicações principal serão instalados 3 DIO’s de 24 fibras para interligar os racks de pavimento;
8.7 Estima-se que o total de pontos ópticos será de 168, ou seja, nem todas as portas dos DIO’s serão utilizadas;
8.8 Em toda a instalação deverá ser utilizado o cabo óptico de 4 fibras, OM4, para uso interno;
8.9 Entre cada rack de pavimento e o rack principal deverão ser passados, no mínimo, 2 cabos ópticos de 4 fibras; 
8.10 Após o startup dos equipamentos do datacenter, o cabeamento óptico antigo deverá ser totalmente removido.
9. LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:
9.1 Deverão ser removidos todos os entulhos das áreas de reforma, os quais deverão ser transportados para confinamento de lixo e cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos, de modo a evitar acidentes.
10. DISPOSIÇÕES GERAIS:
10.1 O TRE-GO não disponibilizará áreas para armazenamento de materiais, ou seja, todo o material utilizado deverá ser trazido pela Contratada para aplicação imediata na obra.

Eng. Luiz Fernando da Cruz
(62) 9126-3366

 ANEXO II do Termo de Referência
Leiautes 
(serão fornecidos às licitantes em meio digital, no sítio www.tre-go.jus.br) 

ANEXO III do Termo de Referência
Planilha Estimativa de Preços
ITEM	CÓDIGO COMPOSIÇÃO SINAPI	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid	 Qtde  	 Custo Unitário 	 SUBTOTAL 	
1.0	  	SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREDIAL	  	  	  	                 6.441,90 	
1.1	90778	RESPONSAVEL TECNICO - ENGENHEIRO CIVIL	H	                60,00 	                  73,61 	                 4.416,60 	
1.2	91677	RESPONSAVEL TECNICO - ENGENHEIRO ELETRICISTA	H	                30,00 	                  67,51 	                 2.025,30 	
  	  	  	  	  	  	  	
2.0	  	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	  	  	  	                 9.620,20 	
2.1	68053	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA PROTEÇÃO ESPESSURA 150 MICRAS	 M2 	              80,00 	                   4,06 	                    324,80 	
2.2	composição	DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS EM VIDROS COM ESTR. METALON SEM APROVEITAMENTO 	M²	              51,65 	                29,71 	                 1.534,52 	
2.2.1	88276	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	                 1,00 	                 19,39 	  	
2.2.2	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	                 1,00 	                 10,32 	  	
2.3	composição	DESMONTAGEM E RETIRADA DE PISO ELEVADO 	M²	              21,24 	                14,86 	                    315,52 	
2.3.1	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	                 0,50 	                 10,32 	  	
2.3.2	88276	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	                 0,50 	                 19,39 	  	
2.4	composição	RETIRADA DE FORRO DE PERFIL DE ALUMÍNIO E ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (S/APROVEITAMENTO)	M²	              32,89 	                29,71 	                    977,16 	
2.4.2	88276	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	                 1,00 	                 19,39 	  	
2.4.1	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	                 1,00 	                 10,32 	  	
2.5	composição	REMONTAGEM DE FORRO DE PERFIL DE ALUMÍNIO (REAPROVEITAMENTO)	M²	              45,54 	                29,71 	                 1.352,99 	
2.5.2	88276	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	                 1,00 	                 19,39 	  	
2.5.1	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	                 1,00 	                 10,32 	  	
2.6	  	RETIRADA DE DUTO DE AR CONDICIONADO 	M²	              32,89 	                44,57 	                 1.465,74 	
2.6.1	88276	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	                 1,50 	                 19,39 	  	
2.6.2	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	                 1,50 	                 10,32 	  	
2.7	composição	RETIRADA DE SPRINKLERS	M²	              32,89 	                24,55 	                    807,45 	
2.7.1	88276	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	                 1,00 	                 19,39 	  	
2.7.2	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	                 0,50 	                 10,32 	  	
2.8	composição	REMANEJAMENTO/INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 48.000BTU	UN	                2,00 	              842,79 	                 1.685,58 	
2.8.1	mercado	TESTE DE ESTANQUEIDADE E VÁCUO	M	                 6,00 	                 45,00 	  	
2.8.2	mercado	CARGA DE GÁS REFRIGERANTE R22 PARA AR CONDICIONADO	KG	                 1,00 	                 55,00 	  	
2.8.3	88265	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	               17,60 	                 18,48 	  	
2.8.4	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	               17,60 	                 10,94 	  	
2.9	74061/002	TUBO DE COBRE CLASSE "E" 22MM	M	              12,00 	                27,69 	                    332,28 	
2.10	composição	ISOLANTE FLEXIVEL 1/4"	M	              12,00 	                   9,64 	                    115,63 	
2.10.1	mercado	ISOLANTE FLEXIVEL 1/4	m	                 1,00 	                    0,64 	  	
2.10.2	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR	h	                 0,33 	                  12,17 	  	
2.10.3	88267	ENCANADOR	h	                 0,33 	                  15,09 	  	
2.11	composição	ISOLANTE FLEXIVEL 3/4''	M	              12,00 	                10,03 	                    120,31 	
2.11.1	mercado	ISOLANTE FLEXIVEL 3/4	m	                 1,00 	                    1,03 	  	
2.11.2	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR	h	                 0,33 	                  12,17 	  	
2.11.3	88267	ENCANADOR	h	                 0,33 	                  15,09 	  	
2.12	composição	CABO PARALELO 3X2,5MM	M	              30,00 	                13,47 	                    404,18 	
2.12.1	mercado	FIO/CORDAO COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 3 X 2,5MM2	m	                 1,00 	                   4,79 	  	
2.12.2	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA	h	                 0,28 	                 12,53 	  	
2.12.3	88265	ELETRICISTA	h	                 0,28 	                 18,48 	  	
2.13	composição	SUPORTE PARA AR CONDICIONADO	UN	                2,00 	                92,02 	                    184,04 	
2.13.1	mercado	SUPORTE PARA AR CONDICIONADO	un	                 1,00 	                 64,73 	  	
2.13.2	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA	h	                 0,88 	                 12,53 	  	
2.13.3	88265	ELETRICISTA	h	                 0,88 	                 18,48 	  	
  	  	  	  	  	  	  	
3.0	  	PINTURAS	  	  	  	               1.761,54 	
3.1	composição	PREPARAÇÃO DE PINTURA PARA PAREDES 	M²	              83,79 	                   3,67 	                    307,17 	
3.1.1	72125	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA DANIFICADAS	M²	                 0,30 	                   5,47 	  	
3.1.2	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO	M²	                 0,30 	                   6,75 	  	
3.2	composição	PREPARAÇÃO DE PINTURA PARA TETOS	M²	              33,39 	                12,40 	                    413,94 	
3.2.1	72125	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA DANIFICADAS	M²	                 0,10 	                   5,47 	  	
3.2.2	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS	M²	                 1,00 	                 11,85 	  	
3.3	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	              97,53 	                   7,21 	                    703,19 	
3.4	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M²	              33,39 	                10,10 	                    337,24 	
  	  	  	  	  	  	  	
4.0	  	DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO	  	  	  	               1.100,38 	
4.1	composição	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO - PAINEL UNILATERAL	M²	              13,80 	                79,74 	                 1.100,38 	
4.1.1	mercado	MONTANTE PARA DRY WALL - 3000X70X1,25X1,25MM	M²	                 5,00 	                   3,40 	  	
4.1.2	mercado	PLACA DE GESSO ACARTONADO - 1200X1800MM	M²	                 1,25 	                 10,41 	  	
4.1.3	88276	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	                 1,50 	                 19,39 	  	
4.1.4	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	                 2,00 	                 10,32 	  	
  	  	  	  	  	  	  	
5.0	  	VIDROS	  	  	  	             16.915,22 	
5.1	composição	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO 10MM COM FERRAGENS	M²	              48,00 	              259,87 	               12.473,54 	
5.1.1	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M²	                 1,05 	               153,63 	  	
5.1.2	34360	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO U PARA DIVISÓRIA DE ALUMÍNIO	KG	                 0,40 	                 29,91 	  	
5.1.3	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	                 2,00 	                 13,55 	  	
5.1.4	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	                 2,00 	                 11,87 	  	
5.1.5	mercado	PELICULA TIPO JATO DE AREIA EM VIDROS TEMPERADO	M²	                 0,55 	                 65,00 	  	
5.2	composição	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,00X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	                2,00 	           2.220,84 	                 4.441,68 	
5.2.1	3104	FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO	JG	                 1,00 	               406,99 	  	
5.2.2	10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M²	                 2,10 	               134,99 	  	
5.2.3	11499	MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM 	UN	                 1,00 	            1.214,53 	  	
5.2.4	mercado	PUXADOR COM FECHADURA TIPO C - CROMADO	UN	                 1,00 	               200,00 	  	
5.2.5	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	                 2,00 	                 13,55 	  	
5.2.6	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	                 2,00 	                 11,87 	  	
5.2.7	mercado	PELICULA TIPO JATO DE AREIA EM VIDROS TEMPERADO	M²	                 1,00 	                 65,00 	  	
  	  	  	  	  	  	  	
6.0	  	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	  	  	  	             67.087,21 	
6.1	composição	RETIRADA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE CABEAMENTO ESTRUTURADO EMBUTIDAS NO FORRO	M2	              78,43 	                27,62 	                 2.166,24 	
6.1.1	88264	ELETRICISTA	H	                 1,50 	                 15,09 	  	
6.1.2	88247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	                 1,50 	                 12,53 	  	
6.2	composição	EXTENSÃO DOS CIRCUITOS ALIMENTADORES DO PAINEL DO CPD	un.	                1,00 	           2.607,36 	                 2.607,36 	
6.2.1	88264	ELETRICISTA	H	               30,00 	                 15,09 	  	
6.2.2	88247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	               30,00 	                 12,53 	  	
6.2.3	1020	Cabo flexível de cobre, multipolar, 4 vias, isolação dupla, anti-chama de PVC 70, 1 kV - 10 mm²	m	               40,30 	                 21,88 	  	
6.2.4	mercado	Eletrocalha tipo "C" com aba perfurada e tampa de aço-galvanizado 100x50 mm - Dispan ou similar	m	               60,00 	                 14,95 	  	
6.3	composição	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO NOVO PAINEL ELÉTRICO DO CPD	 un. 	                1,00 	           1.933,40 	                 1.933,40 	
6.3.1	88264	ELETRICISTA	H	               30,00 	                 15,09 	  	
6.3.2	88247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	               30,00 	                 12,53 	  	
6.3.3	74131/008	Quadro de distribuição 700x500mm montado, em aço inoxidável, espelho com pintura em epoxi, barramento - 100A, entrada: 3x50A(trif.), saída 21x16A(monof.)	pç	                 1,00 	               648,35 	  	
6.3.4	74130/004	Disjuntor trifásico padrão DIN, curva C, 50A - capacidade de interrupção 5kA - Siemens ou similar	un.	                 3,00 	                 73,68 	  	
6.3.5	74130/001	Disjuntor monofásico padrão DIN, curva C, 16A - capacidade de interrupção 5kA - Siemens ou similar	un	               21,00 	                 11,21 	  	
6.4	composição	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS RACKS DE SERVIDORES DENTROS DO CPD - ENTRE O PAINEL ELÉTRICO E OS RACKS	un.	                1,00 	           7.933,00 	                 7.933,00 	
6.4.1	88264	ELETRICISTA	H	               50,00 	                 15,09 	  	
6.4.2	88247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	               50,00 	                 12,53 	  	
6.4.3	mercado	Cabo elétrico multipolar, 4 vias, 4mm2	m	             300,00 	                   9,84 	  	
6.4.4	mercado	Tomada elétrica de sobrepor IP65, fêmea, fixada em eletrocalha, steck ou similar	pç	               24,00 	               150,00 	  	
6.5	composição	INFRAETRUTURA DE ELETROCALHAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENEGERGIA ELÉTRICA DENTRO DO CPD	un.	                1,00 	           9.362,00 	                 9.362,00 	
6.5.1	88264	ELETRICISTA	H	               50,00 	                 15,09 	  	
6.5.2	88247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	               50,00 	                 12,53 	  	
6.5.3	mercado	Leito para cabos aberto tipo esteira - 50cm de largura, acabamento alto padrão	m	               22,00 	               150,00 	  	
6.6	composição	INFRAETRUTURA DE ELETROCALHAS PARA DISTRIBUIÇÃO INTERNA DE FIBRA ÓPTICA ENTRE OS RACKS DO CPD	un.	                1,00 	           4.681,00 	                 4.681,00 	
6.6.1	88264	ELETRICISTA	H	               50,00 	                 15,09 	  	
6.6.2	88247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	               50,00 	                 12,53 	  	
6.6.3	mercado	Leito para cabos aberto tipo esteira - 50cm de largura, acabamento alto padrão	m	               22,00 	               150,00 	  	
6.7	composição	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO NOVO DATACENTER	un.	                1,00 	           2.453,56 	                 2.453,56 	
6.7.1	88264	ELETRICISTA	H	               24,00 	                 15,09 	  	
6.7.2	88247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	               24,00 	                 12,53 	  	
6.7.3	72308	Eletroduto de aço galvanizado 3/4 pol.	m	               30,00 	                 18,51 	  	
6.7.4	73953/006	Luminária para 2x32W, completa, sobrepor	pç	                 9,00 	                 78,82 	  	
6.7.5	73860/008	Cabo elétrico, 2,5mm2	m	             200,00 	                   2,63 	  	
6.8	composição	DISTRIBUIÇÃO DE FIBRA ÓPTICA ENTRE OS RACKS DOS EDIFÍCIOS SEDE/ANEXO E O NOVO CPD	un.	                1,00 	         31.918,65 	               31.918,65 	
6.8.1	88264	ELETRICISTA	H	             330,00 	                 15,09 	  	
6.8.2	88247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	             330,00 	                 12,53 	  	
6.8.3	mercado	Cabo óptica do tipo multimodo, uso interno, OM4, 4 fibras	m	          1.000,00 	                 11,03 	  	
6.8.4	mercado	Anilhas de identificação de pontos de rede	pç	             500,00 	                   0,50 	  	
6.8.5	mercado	Distribuidor interno óptico - DIO, 12 portas, completo com portas do tipo sc	pç	                 8,00 	               575,13 	  	
6.8.6	mercado	Distribuidor interno óptico - DIO, 24 portas, completo com portas do tipo sc	pç	                 3,00 	               907,67 	  	
6.8.7	mercado	Conectorização de pontos de fibra óptica	un.	             168,00 	                 25,00 	  	
6.9	composição	CERTIFICAÇÃO DE PONTOS DE FIBRA ÓPTICA	un.	            168,00 	                24,00 	                 4.032,00 	
6.9.1	mercado	Serviço de certificação de ponto de fibra óptica	un.	             168,00 	                 24,00 	  	
  	  	  	  	  	  	  	
7.0	  	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	  	  	  	               3.920,31 	
7.1	composição	CALEFETAÇÃO EM FUROS NO PISO DE GRANILITE	M³	              45,54 	                29,39 	                 1.338,42 	
7.1.2	1610	MASSA PLASTICA PARA VEDACAO	H	                 0,30 	                 18,38 	  	
7.1.3	4758	CALAFETADOR/CALAFATE	H	                 0,25 	                 11,01 	  	
  	mercado	ADAPTAÇÃO DE SISTEMA DUTADO DE AR CONDICIONADO	M	               10,00 	               110,00 	                 1.100,00 	
7.2	85387	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	M³	              24,35 	                37,18 	                    905,33 	
7.3	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M³	M³	              24,35 	                18,46 	                    449,50 	
7.4	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	              78,43 	                   1,62 	                    127,06 	
  	  	  	  	  	  	  	
  	  	SUB TOTAL	R$	  	  	           106.846,76 	
  	  	BDI	%	24,00%	  	             25.643,22 	
  	  	TOTAL GERAL	R$	  	  	           132.489,98